Transportabel pumpeenhet som benyttes til smøring av maskiner i områder hvor personell ikke kan oppholde seg under drift.





* Rustfri tralle med antistatiske hjul og oppheng for slange og elektrisk kabel
* Pumpe P203
Mengde 15 ml per dobbeltslag (maks 60 DS per minutt)
* Smart Lube styringssystem som kan programmeres til ønsket tid og mengde
* 2 slanger på 3 meter lengde som kan tilkoples smørepunkt
(antall og lengder på slanger kan leveres etter ønske/applikasjon)
* All utvendig fittings i AISI 316
* Universal svivel med ¼" NPT for tilkopling til smørepunkt
(andre koplinger kan leveres)
* Button Head Coupler 5/8" eller 7/8" kan leveres som tillegg
* Kan også leveres med pumpe med ATEX godkjenning

Produkt kan avvike fra bilde